50 100 0

10

20

30

40

50

t, ps fluidvel,A/ps