0 2 4 6 8 10 12

50.6

50.8

51.0

51.2

51.4

t, ps fluidvel,A/ps